<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.2.2">
<drawing>
<library>
<description>CNC Cherry MX</description>
<packages>
<package name="CHERRY_MX">
<description>Cherry keymodule MX
Default shape</description>
</package>
<package name="DSA_KEYCAP">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="CHERRY_MX">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="LED">
<pin name="C" direction="pas"/>
<pin name="A" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="DIODE">
<pin name="C" direction="pas"/>
<pin name="A" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="KEYCAP">
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="CHERRY_MX" prefix="S">
<description>Cherry keymodule MX</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="CHERRY_MX"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="CHERRY_MX">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="S1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="S2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="FARNELL" value="2292961"/>
<attribute name="MOUSER" value="540-MX1A-11NW"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DSA_KEYCAP" prefix="M">
<description>DSA keycap</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="KEYCAP"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DSA_KEYCAP">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
