<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.6.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="100" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="100" y1="0" x2="100" y2="80" width="0" layer="20"/>
<wire x1="100" y1="80" x2="0" y2="80" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="80" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="solpad">
<description>&lt;b&gt;Solder Pads/Test Points&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="LSP10">
<description>&lt;b&gt;SOLDER PAD&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
drill 1.0 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="nodemcu">
<description>NODEMCU</description>
<packages>
<package name="NODEMCU">
</package>
</packages>
</library>
<library name="switch">
<description>&lt;b&gt;Switches&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Marquardt, Siemens, C&amp;K, ITT, and others&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="320-916">
<description>&lt;b&gt;TOGGLE SWITCH&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
distributor RS Components</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="LSP1" library="solpad" package="LSP10" value="LSP10">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="52"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LSP2" library="solpad" package="LSP10" value="LSP10">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="52"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LSP3" library="solpad" package="LSP10" value="LSP10">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="52"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LSP4" library="solpad" package="LSP10" value="LSP10">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="52"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LSP6" library="solpad" package="LSP10" value="LSP10">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="52"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="nodemcu" package="NODEMCU" value="NODEMCU"/>
<element name="S1" library="switch" package="320-916" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="4"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="10"/>
<contactref element="U$1" pad="14"/>
<contactref element="U$1" pad="17"/>
</signal>
<signal name="3V">
<contactref element="U$1" pad="11"/>
<contactref element="U$1" pad="16"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U$1" pad="24"/>
<contactref element="LSP6" pad="MP"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U$1" pad="21"/>
<contactref element="LSP3" pad="MP"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U$1" pad="23"/>
<contactref element="LSP1" pad="MP"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="U$1" pad="20"/>
<contactref element="LSP2" pad="MP"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="S1" pad="3"/>
<contactref element="LSP4" pad="MP"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="S1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="25"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
