<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.3">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="36.195" y1="0" x2="0" y2="0" width="0.6096" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="0" x2="0" y2="30.48" width="0.6096" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="30.48" x2="36.195" y2="30.48" width="0.6096" layer="20"/>
<wire x1="36.195" y1="30.48" x2="36.195" y2="0" width="0.6096" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="linear">
<packages>
<package name="DIL08">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<packages>
<package name="D-2.5">
<description>&lt;b&gt;DIODE&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="resistor">
<packages>
<package name="0309/12">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0309, grid 12.5 mm</description>
</package>
<package name="E5-10,5">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5.08 mm, diameter 10.5 mm</description>
</package>
<package name="0207/2V">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 2.5 mm</description>
</package>
<package name="E2,5-6">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm, diameter 6 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistor-power">
<packages>
<package name="TO262-V">
<description>&lt;b&gt;Molded Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="0204/7">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0204, grid 7.5 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-amp">
<packages>
<package name="10X02MTA">
<description>&lt;b&gt;AMP MTA connector&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://ecommas.tycoelectronics.com .. ENG_CD_640456_W.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="piher">
<packages>
<package name="PC16S">
<description>&lt;b&gt;POTENTIOMETER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
single carbon potentiometer, 16 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="holes">
<packages>
<package name="3,0-PAD">
<description>&lt;b&gt;MOUNTING PAD&lt;/b&gt; 3.0 mm, round</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="linear" package="DIL08" value="LM555N"/>
<element name="D1" library="diode" package="D-2.5" value="1N4148"/>
<element name="R4" library="resistor" package="0309/12" value="5,6 2W"/>
<element name="R1" library="rcl" package="0204/7" value="100k"/>
<element name="R3" library="resistor" package="0207/2V" value="56"/>
<element name="C2" library="resistor" package="E5-10,5" value="1000uF 16V"/>
<element name="C1" library="resistor" package="E2,5-6" value="1uF 50V"/>
<element name="Q1" library="transistor-power" package="TO262-V" value="IRFZ44N"/>
<element name="R2" library="resistor" package="0207/2V" value="10k"/>
<element name="DC" library="con-amp" package="10X02MTA" value=""/>
<element name="LED" library="con-amp" package="10X02MTA" value=""/>
<element name="RV1" library="piher" package="PC16S" value="1M"/>
<element name="H6" library="holes" package="3,0-PAD" value="MOUNT-PAD-ROUND3.0"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="+"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="RV1" pad="1E"/>
<contactref element="RV1" pad="1S"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="DC">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="+"/>
<contactref element="DC" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="LED" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="RV1" pad="1A"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="OUT">
<contactref element="Q1" pad="2"/>
<contactref element="LED" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="Q1" pad="3"/>
<contactref element="C1" pad="-"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="-"/>
<contactref element="DC" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
