<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.1.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="76.962" y1="38.608" x2="48.514" y2="38.608" width="0" layer="20"/>
<wire x1="48.514" y1="38.608" x2="47.498" y2="37.592" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="47.498" y1="37.592" x2="47.498" y2="31.75" width="0" layer="20"/>
<wire x1="47.498" y1="31.75" x2="48.514" y2="30.734" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="48.514" y1="30.734" x2="76.962" y2="30.734" width="0" layer="20"/>
<wire x1="76.962" y1="30.734" x2="77.978" y2="31.496" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="77.978" y1="31.496" x2="77.978" y2="37.592" width="0" layer="20"/>
<wire x1="77.978" y1="37.592" x2="76.962" y2="38.608" width="0" layer="20" curve="90"/>
</plain>
<libraries>
<library name="thar">
<packages>
<package name="603">
</package>
<package name="RGB_SENSOR">
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X12">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X02">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="R4" library="thar" package="603" value="1M"/>
<element name="R5" library="thar" package="603" value="1M"/>
<element name="R6" library="thar" package="603" value="2.2M"/>
<element name="U$1" library="thar" package="RGB_SENSOR" value="RGB_SENSOR"/>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X12" value=""/>
<element name="JP2" library="pinhead" package="1X02" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$6">
<contactref element="U$1" pad="C3"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U$1" pad="C1"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="C2"/>
<contactref element="JP1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="U$1" pad="C4"/>
<contactref element="JP1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
