<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.3.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="0" y2="38" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="38" x2="62.3" y2="38" width="0" layer="20"/>
<wire x1="62.3" y1="38" x2="62.3" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="62.3" y1="0" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<hole x="17" y="35" drill="2.7"/>
<hole x="45.3" y="35" drill="2.7"/>
<hole x="45.3" y="3" drill="2.7"/>
<hole x="17" y="3" drill="2.7"/>
<text>Lixie WS2812B Display</text>
</plain>
<libraries>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="WS2812B">
</package>
<package name="1X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="E3,5-8">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 3.5 mm, diameter 8 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="LED1" library="adafruit" package="WS2812B" value="WS2812B5050">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="LED2" library="adafruit" package="WS2812B" value="WS2812B5050">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="LED3" library="adafruit" package="WS2812B" value="WS2812B5050">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="LED4" library="adafruit" package="WS2812B" value="WS2812B5050">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="LED5" library="adafruit" package="WS2812B" value="WS2812B5050">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="LED6" library="adafruit" package="WS2812B" value="WS2812B5050">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="LED7" library="adafruit" package="WS2812B" value="WS2812B5050">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="LED8" library="adafruit" package="WS2812B" value="WS2812B5050">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="LED9" library="adafruit" package="WS2812B" value="WS2812B5050">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="LED10" library="adafruit" package="WS2812B" value="WS2812B5050">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="LED11" library="adafruit" package="WS2812B" value="WS2812B5050">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="LED12" library="adafruit" package="WS2812B" value="WS2812B5050">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="LED13" library="adafruit" package="WS2812B" value="WS2812B5050">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="LED14" library="adafruit" package="WS2812B" value="WS2812B5050">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="LED15" library="adafruit" package="WS2812B" value="WS2812B5050">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="LED16" library="adafruit" package="WS2812B" value="WS2812B5050">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="LED17" library="adafruit" package="WS2812B" value="WS2812B5050">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="LED18" library="adafruit" package="WS2812B" value="WS2812B5050">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="LED19" library="adafruit" package="WS2812B" value="WS2812B5050">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="LED20" library="adafruit" package="WS2812B" value="WS2812B5050">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="JP1" library="adafruit" package="1X03" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP2" library="adafruit" package="1X03" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="adafruit" package="E3,5-8" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="LED1" pad="2-DOUT"/>
<contactref element="LED2" pad="4-DIN"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="LED2" pad="2-DOUT"/>
<contactref element="LED3" pad="4-DIN"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="LED3" pad="2-DOUT"/>
<contactref element="LED4" pad="4-DIN"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="LED4" pad="2-DOUT"/>
<contactref element="LED5" pad="4-DIN"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="LED5" pad="2-DOUT"/>
<contactref element="LED6" pad="4-DIN"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="LED6" pad="2-DOUT"/>
<contactref element="LED7" pad="4-DIN"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="LED7" pad="2-DOUT"/>
<contactref element="LED8" pad="4-DIN"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="LED8" pad="2-DOUT"/>
<contactref element="LED9" pad="4-DIN"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="LED9" pad="2-DOUT"/>
<contactref element="LED10" pad="4-DIN"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="LED10" pad="2-DOUT"/>
<contactref element="LED11" pad="4-DIN"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="LED11" pad="2-DOUT"/>
<contactref element="LED12" pad="4-DIN"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="LED12" pad="2-DOUT"/>
<contactref element="LED13" pad="4-DIN"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="LED13" pad="2-DOUT"/>
<contactref element="LED14" pad="4-DIN"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="LED14" pad="2-DOUT"/>
<contactref element="LED15" pad="4-DIN"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="LED15" pad="2-DOUT"/>
<contactref element="LED16" pad="4-DIN"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="LED16" pad="2-DOUT"/>
<contactref element="LED17" pad="4-DIN"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="LED17" pad="2-DOUT"/>
<contactref element="LED18" pad="4-DIN"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="LED18" pad="2-DOUT"/>
<contactref element="LED19" pad="4-DIN"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="LED19" pad="2-DOUT"/>
<contactref element="LED20" pad="4-DIN"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="LED1" pad="1-VDD"/>
<contactref element="LED2" pad="1-VDD"/>
<contactref element="LED3" pad="1-VDD"/>
<contactref element="LED4" pad="1-VDD"/>
<contactref element="LED5" pad="1-VDD"/>
<contactref element="LED6" pad="1-VDD"/>
<contactref element="LED7" pad="1-VDD"/>
<contactref element="LED8" pad="1-VDD"/>
<contactref element="LED9" pad="1-VDD"/>
<contactref element="LED10" pad="1-VDD"/>
<contactref element="LED11" pad="1-VDD"/>
<contactref element="LED12" pad="1-VDD"/>
<contactref element="LED13" pad="1-VDD"/>
<contactref element="LED14" pad="1-VDD"/>
<contactref element="LED15" pad="1-VDD"/>
<contactref element="LED16" pad="1-VDD"/>
<contactref element="LED17" pad="1-VDD"/>
<contactref element="LED18" pad="1-VDD"/>
<contactref element="LED19" pad="1-VDD"/>
<contactref element="LED20" pad="1-VDD"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="+"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="LED1" pad="3-GND"/>
<contactref element="LED2" pad="3-GND"/>
<contactref element="LED3" pad="3-GND"/>
<contactref element="LED4" pad="3-GND"/>
<contactref element="LED5" pad="3-GND"/>
<contactref element="LED6" pad="3-GND"/>
<contactref element="LED7" pad="3-GND"/>
<contactref element="LED8" pad="3-GND"/>
<contactref element="LED9" pad="3-GND"/>
<contactref element="LED10" pad="3-GND"/>
<contactref element="LED11" pad="3-GND"/>
<contactref element="LED12" pad="3-GND"/>
<contactref element="LED13" pad="3-GND"/>
<contactref element="LED14" pad="3-GND"/>
<contactref element="LED15" pad="3-GND"/>
<contactref element="LED16" pad="3-GND"/>
<contactref element="LED17" pad="3-GND"/>
<contactref element="LED18" pad="3-GND"/>
<contactref element="LED19" pad="3-GND"/>
<contactref element="LED20" pad="3-GND"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="-"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="LED1" pad="4-DIN"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="JP2" pad="3"/>
<contactref element="LED20" pad="2-DOUT"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
