<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.2.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="100" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="100" y1="0" x2="100" y2="59.68" width="0" layer="20"/>
<wire x1="100" y1="59.68" x2="0" y2="59.68" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="59.68" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>JONATHAN</text>
<text>PEREIRA</text>
</plain>
<libraries>
<library name="diode">
<description>&lt;b&gt;Diodes&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the following sources:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Motorola : www.onsemi.com
&lt;li&gt;Fairchild : www.fairchildsemi.com
&lt;li&gt;Philips : www.semiconductors.com
&lt;li&gt;Vishay : www.vishay.de
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DO41-10">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2.54 mm, horizontal, grid 10.16 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X04">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X02">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X06">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="TO220H">
<description>&lt;b&gt;TO-220&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="0204/7">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0204, grid 7.5 mm</description>
</package>
<package name="TO220V">
<description>&lt;b&gt;TO 200 vertical&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-molex">
<description>&lt;b&gt;Molex Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="KK-156-2">
<description>&lt;b&gt;KK 156 HEADER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.molex.com/pdm_docs/sd/026604100_sd.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="D1-FLYBACK" library="diode" package="DO41-10" value="1N4004"/>
<element name="HC-05" library="pinhead" package="1X04" value=""/>
<element name="IC1" library="adafruit" package="TO220H" value="7805T"/>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X02" value=""/>
<element name="JP2" library="pinhead" package="1X04" value=""/>
<element name="JP3" library="pinhead" package="1X06" value=""/>
<element name="POWER" library="con-molex" package="KK-156-2" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="PUMP" library="con-molex" package="KK-156-2" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="Q1" library="adafruit" package="TO220V" value="IRF540"/>
<element name="R1" library="adafruit" package="0204/7" value="220"/>
<element name="SOIL_MOISTURE_SENSOR" library="pinhead" package="1X03" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="9V">
<contactref element="POWER" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="D1-FLYBACK" pad="C"/>
<contactref element="PUMP" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="POWER" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="3"/>
<contactref element="HC-05" pad="2"/>
<contactref element="SOIL_MOISTURE_SENSOR" pad="2"/>
<contactref element="JP2" pad="3"/>
<contactref element="JP3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="5V">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="HC-05" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="D1-FLYBACK" pad="A"/>
<contactref element="PUMP" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PWM">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="JP3" pad="6"/>
</signal>
<signal name="TX">
<contactref element="HC-05" pad="3"/>
<contactref element="JP3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="RX">
<contactref element="HC-05" pad="4"/>
<contactref element="JP3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SIG">
<contactref element="SOIL_MOISTURE_SENSOR" pad="3"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="5V_ARD">
<contactref element="SOIL_MOISTURE_SENSOR" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
