<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.6.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="1" x2="0" y2="32" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="2.5" y1="34.5" x2="42.5" y2="34.5" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="45" y1="32" x2="45" y2="1" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="42.5" y1="-1.5" x2="2.5" y2="-1.5" width="0.1524" layer="20"/>
<circle x="9.5" y="32" radius="1.5" width="0.508" layer="20"/>
<circle x="41.5" y="12" radius="1.5" width="0.508" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="32" x2="2.5" y2="34.5" width="0.15" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="42.5" y1="34.5" x2="45" y2="32" width="0.15" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="45" y1="1" x2="42.5" y2="-1.5" width="0.15" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="0" y1="1" x2="2.5" y2="-1.5" width="0.15" layer="20" curve="90"/>
<text>SWDIO</text>
<text>SWCLK</text>
<text>GND</text>
<text>3V3</text>
<text>VCC</text>
<text>VCC</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>LED</text>
</plain>
<libraries>
<library name="00.Libraryku">
<packages>
<package name="R0805">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="C0805">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="TSSOP20">
<description>&lt;b&gt;TSSOP-20 Plastic Thin Srink Small Outline (PW)&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
Source: &lt;a href="http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cdclvc1110.pdf"&gt;http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cdclvc1110.pdf&lt;/a&gt;</description>
</package>
<package name="SOT223">
<description>&lt;b&gt;SOT-223 Plastic Small Outline (MP)&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
Source: &lt;a href="http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm1117-n.pdf"&gt;http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm1117-n.pdf&lt;/a&gt;</description>
</package>
<package name="W237-102">
<description>&lt;b&gt;WAGO SCREW CLAMP&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="TACT_2P">
</package>
<package name="W237-103">
<description>&lt;b&gt;WAGO SCREW CLAMP&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1501_03">
<description>&lt;b&gt;Jack connectors according to JISC 6560, 2.5 mm&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Klinkensteckverbinder nach JISC 6560, 2,5 mm&lt;br&gt;
Source: http://www.lumberg.com/Produkte/PDFs/1501_03.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="linear2">
<description>&lt;b&gt;Linear Devices&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Operational amplifiers,  comparators, voltage regulators, ADCs, DACs, etc.&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SO08">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package 8&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
NS Package M08A</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pot">
<description>&lt;b&gt;Potentiometers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Beckman, Copal, Piher, Spectrol, Schukat&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="B25P">
<description>&lt;b&gt;POTENTIOMETER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Beckman Helitrim 25</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X05">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="led">
<description>&lt;b&gt;LEDs&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;&lt;br&gt;
Extended by Federico Battaglin &lt;author&gt;&amp;lt;federico.rd@fdpinternational.com&amp;gt;&lt;/author&gt; with DUOLED</description>
<packages>
<package name="CHIPLED_0805">
<description>&lt;b&gt;CHIPLED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... LG_R971.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="R1" library="00.Libraryku" package="R0805" value="0R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="00.Libraryku" package="R0805" value="opt">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="00.Libraryku" package="R0805" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="00.Libraryku" package="R0805" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="00.Libraryku" package="R0805" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="00.Libraryku" package="C0805" value="10u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="00.Libraryku" package="C0805" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC1" library="00.Libraryku" package="TSSOP20" value="STM32F030F4PW">
<attribute name="MF" value="Texas Instruments"/>
<attribute name="MPN" value="CDCLVC1110"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="79R7916"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="00.Libraryku" package="C0805" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC2" library="linear2" package="SO08" value="LM358D">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="00.Libraryku" package="R0805" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="00.Libraryku" package="C0805" value="10u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="00.Libraryku" package="R0805" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="00.Libraryku" package="C0805" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8" library="00.Libraryku" package="R0805" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="00.Libraryku" package="C0805" value="10u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R9" library="pot" package="B25P" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="7"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C7" library="00.Libraryku" package="C0805" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R10" library="00.Libraryku" package="R0805" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R11" library="00.Libraryku" package="R0805" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC3" library="00.Libraryku" package="SOT223" value="LM1117MP-1.8">
<attribute name="MF" value="Texas Instruments"/>
<attribute name="MPN" value="LM1117MP-1.8"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1469053"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="41K3467"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C9" library="00.Libraryku" package="C0805" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C10" library="00.Libraryku" package="C0805" value="10u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C11" library="00.Libraryku" package="C0805" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C12" library="00.Libraryku" package="C0805" value="10u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TB1" library="00.Libraryku" package="W237-102" value="TB-22P">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="S1" library="00.Libraryku" package="TACT_2P" value="TACT_2P">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TB2" library="00.Libraryku" package="W237-103" value="TB-33P">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X05" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="69"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R12" library="00.Libraryku" package="R0805" value="200">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R13" library="00.Libraryku" package="R0805" value="200">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C8" library="00.Libraryku" package="C0805" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C13" library="00.Libraryku" package="C0805" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R14" library="00.Libraryku" package="R0805" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R15" library="00.Libraryku" package="R0805" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED1" library="led" package="CHIPLED_0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="52"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R16" library="00.Libraryku" package="R0805" value="0R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X1" library="00.Libraryku" package="1501_03" value="1501_03">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1200127"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="POPULARITY" value="0"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X2" library="00.Libraryku" package="1501_03" value="1501_03">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1200127"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="POPULARITY" value="0"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R17" library="00.Libraryku" package="R0805" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R18" library="00.Libraryku" package="R0805" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PA0">
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="1/2">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="R14" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="15"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="1"/>
<contactref element="C11" pad="1"/>
<contactref element="C12" pad="1"/>
<contactref element="S1" pad="1"/>
<contactref element="TB2" pad="3"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
<contactref element="TB1" pad="1"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="C13" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="4"/>
<contactref element="LED1" pad="C"/>
<contactref element="R16" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PA3">
<contactref element="IC1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="PA5">
<contactref element="IC1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="PB1">
<contactref element="IC1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="PA10">
<contactref element="IC1" pad="18"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="3V3">
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="16"/>
<contactref element="C12" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="4"/>
<contactref element="C11" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="C13" pad="2"/>
<contactref element="R15" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="R9" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="R9" pad="S"/>
<contactref element="IC2" pad="5"/>
<contactref element="R14" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="IC2" pad="6"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
</signal>
<signal name="A_IN">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="3"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="TB2" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="TB1" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="C_I">
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="R17" pad="1"/>
<contactref element="R18" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="S1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="OUT">
<contactref element="TB2" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="IC1" pad="20"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="IC1" pad="19"/>
<contactref element="R13" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="R13" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="R15" pad="1"/>
<contactref element="LED1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="AGND">
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="R9" pad="E"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="R16" pad="2"/>
<contactref element="X2" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="X1" pad="2"/>
<contactref element="X2" pad="2"/>
<contactref element="R18" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="X1" pad="3"/>
<contactref element="X2" pad="3"/>
<contactref element="R17" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
