<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>IoT Weather Station v1.0</text>
<text>www.makerfabs.com</text>
<hole x="-20" y="-25" drill="3.2"/>
<hole x="20" y="-25" drill="3.2"/>
<hole x="-20" y="25" drill="3.2"/>
<hole x="20" y="25" drill="3.2"/>
<text>GND</text>
<text>DATA</text>
<text>VCC</text>
<text>SDA</text>
<text>SCL</text>
<text>GND</text>
<text>VCC</text>
<text>+</text>
<text>-</text>
<text>+</text>
<text>-</text>
<wire x1="25" y1="-31" x2="25" y2="31" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-18.5" y1="-37.5" x2="18.5" y2="-37.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-25" y1="-31" x2="-25" y2="31" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-18.5" y1="37.5" x2="18.5" y2="37.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-25" y1="31" x2="-21.5" y2="31" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-21.5" y1="31" x2="-18.5" y2="34" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="-18.5" y1="34" x2="-18.5" y2="37.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="18.5" y1="37.5" x2="18.5" y2="34" width="0" layer="20"/>
<wire x1="18.5" y1="34" x2="21.5" y2="31" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="21.5" y1="31" x2="25" y2="31" width="0" layer="20"/>
<wire x1="18.5" y1="-37.5" x2="18.5" y2="-34" width="0" layer="20"/>
<wire x1="18.5" y1="-34" x2="21.5" y2="-31" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="21.5" y1="-31" x2="25" y2="-31" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-25" y1="-31" x2="-21.5" y2="-31" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-21.5" y1="-31" x2="-18.5" y2="-34" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="-18.5" y1="-34" x2="-18.5" y2="-37.5" width="0" layer="20"/>
<text>Micro USB</text>
<text>3.3V</text>
<text>GND</text>
<text>D0</text>
<text>D6</text>
<text>D7</text>
<text>D8</text>
<text>GND</text>
<text>ADC</text>
</plain>
<libraries>
<library name="Connector">
<packages>
<package name="13P-2.54">
</package>
<package name="4P-65/35ROUND">
</package>
<package name="2P-2.54-65/35MIL">
</package>
<package name="PH-2.0-2P">
</package>
<package name="6P-2.54-65/35MIL">
</package>
</packages>
</library>
<library name="Discrete">
<packages>
<package name="R0603">
</package>
<package name="SOT23">
<description>&lt;b&gt;SOT23&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="Logo">
<packages>
<package name="MAKERFABS_0.3">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
<attribute name="REV" value="C"/>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="J4" library="Connector" package="13P-2.54" value="HEADER-13P">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="J5" library="Connector" package="13P-2.54" value="HEADER-13P">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="DHT11" library="Connector" package="4P-65/35ROUND" value="DHT11">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="BMP180" library="Connector" package="4P-65/35ROUND" value="BMP180">
<attribute name="COMPANY" value="ADAFRUIT INDUSTRIES"/>
<attribute name="DRAWN" value="KTOWN"/>
<attribute name="REV" value="B"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="BUZZER" library="Connector" package="4P-65/35ROUND" value="Buzzer">
<attribute name="COMPANY" value="ADAFRUIT INDUSTRIES"/>
<attribute name="DRAWN" value="KTOWN"/>
<attribute name="REV" value="B"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED" library="Connector" package="2P-2.54-65/35MIL" value="LED">
<attribute name="COMPANY" value="ADAFRUIT INDUSTRIES"/>
<attribute name="DRAWN" value="KTOWN"/>
<attribute name="REV" value="B"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="Discrete" package="R0603" value="1k">
<attribute name="COMPANY" value="ADAFRUIT INDUSTRIES"/>
<attribute name="DRAWN" value="KTOWN"/>
<attribute name="REV" value="B"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R25" library="Discrete" package="R0603" value="2.2K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q1" library="Discrete" package="SOT23" value="S9013">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R3" library="Discrete" package="R0603" value="10k">
<attribute name="COMPANY" value="ADAFRUIT INDUSTRIES"/>
<attribute name="DRAWN" value="KTOWN"/>
<attribute name="REV" value="B"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="WIND" library="Connector" package="PH-2.0-2P" value="PH-2.0-2P">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J1" library="Connector" package="6P-2.54-65/35MIL" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U$1" library="Logo" package="MAKERFABS_0.3" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="J4" pad="1"/>
<contactref element="J5" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="BMP180" pad="3"/>
<contactref element="DHT11" pad="1"/>
<contactref element="Q1" pad="2"/>
<contactref element="WIND" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="3.3V">
<contactref element="J4" pad="2"/>
<contactref element="J5" pad="3"/>
<contactref element="BMP180" pad="4"/>
<contactref element="DHT11" pad="4"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="RESET">
<contactref element="J5" pad="4"/>
</signal>
<signal name="ADC">
<contactref element="J5" pad="12"/>
<contactref element="WIND" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GPIO16">
<contactref element="J4" pad="13"/>
<contactref element="J1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="GPIO15">
<contactref element="J4" pad="5"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GPIO0">
<contactref element="J4" pad="10"/>
<contactref element="R25" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RXD">
<contactref element="J4" pad="4"/>
</signal>
<signal name="TXD">
<contactref element="J4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="GPIO2">
<contactref element="J4" pad="9"/>
<contactref element="DHT11" pad="3"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="ADC_EX">
<contactref element="J5" pad="13"/>
</signal>
<signal name="EN">
<contactref element="J5" pad="5"/>
</signal>
<signal name="SD_CMD">
<contactref element="J5" pad="8"/>
</signal>
<signal name="SD_D0">
<contactref element="J5" pad="7"/>
</signal>
<signal name="SD_D2">
<contactref element="J5" pad="10"/>
</signal>
<signal name="SD_D3">
<contactref element="J5" pad="11"/>
</signal>
<signal name="SD_D1">
<contactref element="J5" pad="9"/>
</signal>
<signal name="SD_CLK">
<contactref element="J5" pad="6"/>
</signal>
<signal name="GPIO14">
<contactref element="J4" pad="8"/>
<contactref element="LED" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GPIO12">
<contactref element="J4" pad="7"/>
<contactref element="J1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="GPIO13">
<contactref element="J4" pad="6"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GPIO4">
<contactref element="J4" pad="11"/>
<contactref element="BMP180" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GPIO5">
<contactref element="J4" pad="12"/>
<contactref element="BMP180" pad="2"/>
</signal>
<signal name="5V">
<contactref element="BUZZER" pad="1"/>
<contactref element="J5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="BUZZER" pad="4"/>
<contactref element="Q1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="LED" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="R25" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
