<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.1.3">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="24" y1="33" x2="123" y2="33" width="0" layer="20"/>
<wire x1="123" y1="33" x2="123" y2="91" width="0" layer="20"/>
<wire x1="123" y1="91" x2="24" y2="91" width="0" layer="20"/>
<wire x1="24" y1="91" x2="24" y2="33" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="diode">
<description>&lt;b&gt;Diodes&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the following sources:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Motorola : www.onsemi.com
&lt;li&gt;Fairchild : www.fairchildsemi.com
&lt;li&gt;Philips : www.semiconductors.com
&lt;li&gt;Vishay : www.vishay.de
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DO41-10">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2.54 mm, horizontal, grid 10.16 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="battery">
<description>&lt;b&gt;Lithium Batteries and NC Accus&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="AB9V">
<description>&lt;B&gt;9-V BATTERY CLIP&lt;/B&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="jumper">
<description>&lt;b&gt;Jumpers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="JP4">
<description>&lt;b&gt;JUMPER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="switch">
<description>&lt;b&gt;Switches&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Marquardt, Siemens, C&amp;K, ITT, and others&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="CK101X12">
<description>&lt;b&gt;ROTARY SWITCH&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
C&amp;K</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="D1" library="diode" package="DO41-10" value="1N4004"/>
<element name="D10" library="diode" package="DO41-10" value="1N4004"/>
<element name="D11" library="diode" package="DO41-10" value="1N4004"/>
<element name="D12" library="diode" package="DO41-10" value="1N4004"/>
<element name="D13" library="diode" package="DO41-10" value="1N4004"/>
<element name="D14" library="diode" package="DO41-10" value="1N4004"/>
<element name="D15" library="diode" package="DO41-10" value="1N4004"/>
<element name="D16" library="diode" package="DO41-10" value="1N4004"/>
<element name="D17" library="diode" package="DO41-10" value="1N4004"/>
<element name="D18" library="diode" package="DO41-10" value="1N4004"/>
<element name="D19" library="diode" package="DO41-10" value="1N4004"/>
<element name="D2" library="diode" package="DO41-10" value="1N4004"/>
<element name="D20" library="diode" package="DO41-10" value="1N4004"/>
<element name="D3" library="diode" package="DO41-10" value="1N4004"/>
<element name="D4" library="diode" package="DO41-10" value="1N4004"/>
<element name="D5" library="diode" package="DO41-10" value="1N4004"/>
<element name="D6" library="diode" package="DO41-10" value="1N4004"/>
<element name="D7" library="diode" package="DO41-10" value="1N4004"/>
<element name="D8" library="diode" package="DO41-10" value="1N4004"/>
<element name="D9" library="diode" package="DO41-10" value="1N4004"/>
<element name="G1" library="battery" package="AB9V" value="AB9V"/>
<element name="JP1" library="jumper" package="JP4" value=""/>
<element name="JP2" library="jumper" package="JP4" value=""/>
<element name="S1" library="switch" package="CK101X12" value=""/>
<element name="S3" library="switch" package="CK101X12" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="S3" pad="A"/>
<contactref element="G1" pad="+"/>
<contactref element="S1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="S3" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="D2" pad="C"/>
<contactref element="D4" pad="C"/>
<contactref element="D9" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="S3" pad="8"/>
<contactref element="D10" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="S3" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="D5" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="S3" pad="4"/>
<contactref element="D3" pad="C"/>
<contactref element="D6" pad="C"/>
<contactref element="D8" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="S3" pad="3"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
<contactref element="D7" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="D3" pad="A"/>
<contactref element="S3" pad="5"/>
<contactref element="D4" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="S3" pad="6"/>
<contactref element="D5" pad="A"/>
<contactref element="D6" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="S3" pad="7"/>
<contactref element="D7" pad="A"/>
<contactref element="D8" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="S3" pad="9"/>
<contactref element="D9" pad="A"/>
<contactref element="D10" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="S1" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="4"/>
<contactref element="D12" pad="C"/>
<contactref element="D14" pad="C"/>
<contactref element="D19" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="S1" pad="8"/>
<contactref element="D20" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="S1" pad="10"/>
<contactref element="S1" pad="11"/>
<contactref element="S1" pad="12"/>
<contactref element="S3" pad="10"/>
<contactref element="S3" pad="11"/>
<contactref element="S3" pad="12"/>
<contactref element="G1" pad="-"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="S1" pad="2"/>
<contactref element="JP2" pad="3"/>
<contactref element="D11" pad="C"/>
<contactref element="D15" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="S1" pad="4"/>
<contactref element="D13" pad="C"/>
<contactref element="D16" pad="C"/>
<contactref element="D18" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="S1" pad="3"/>
<contactref element="D11" pad="A"/>
<contactref element="D12" pad="A"/>
<contactref element="D17" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="D13" pad="A"/>
<contactref element="S1" pad="5"/>
<contactref element="D14" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="S1" pad="6"/>
<contactref element="D15" pad="A"/>
<contactref element="D16" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="S1" pad="7"/>
<contactref element="D17" pad="A"/>
<contactref element="D18" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="S1" pad="9"/>
<contactref element="D19" pad="A"/>
<contactref element="D20" pad="A"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
