<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.2.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="38.1" y1="20.32" x2="127" y2="20.32" width="0" layer="20"/>
<wire x1="127" y1="20.32" x2="127" y2="91.44" width="0" layer="20"/>
<wire x1="127" y1="91.44" x2="38.1" y2="91.44" width="0" layer="20"/>
<wire x1="38.1" y1="91.44" x2="38.1" y2="20.32" width="0" layer="20"/>
<hole x="41.91" y="24.13" drill="2.54"/>
<hole x="123.19" y="24.13" drill="2.54"/>
<hole x="41.91" y="87.63" drill="2.54"/>
<hole x="123.19" y="87.63" drill="2.54"/>
</plain>
<libraries>
<library name="Cherry Keyboard Header">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="2X08">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="PIZERO">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="JP1" library="Cherry Keyboard Header" package="2X08" value="LEFT">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP2" library="Cherry Keyboard Header" package="2X08" value="RIGHT"/>
<element name="JP3" library="Cherry Keyboard Header" package="PIZERO" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="Cherry Keyboard Header" package="1X03" value="PINHD-1X3">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$2" library="Cherry Keyboard Header" package="1X03" value="PINHD-1X3">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="R$1">
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="4"/>
<contactref element="JP3" pad="P8"/>
</signal>
<signal name="R$2">
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="JP2" pad="6"/>
<contactref element="JP3" pad="P25"/>
</signal>
<signal name="R$4">
<contactref element="JP1" pad="15"/>
<contactref element="JP2" pad="14"/>
<contactref element="JP3" pad="P24"/>
</signal>
<signal name="R$5">
<contactref element="JP1" pad="13"/>
<contactref element="JP2" pad="12"/>
<contactref element="JP3" pad="P23"/>
</signal>
<signal name="R$3">
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="JP3" pad="P7"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="JP1" pad="7"/>
<contactref element="JP2" pad="8"/>
<contactref element="JP2" pad="10"/>
<contactref element="JP2" pad="7"/>
<contactref element="JP1" pad="9"/>
<contactref element="JP1" pad="11"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
<contactref element="JP3" pad="GND_4"/>
<contactref element="U$2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LC$1">
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="JP3" pad="P9"/>
</signal>
<signal name="LC$2">
<contactref element="JP1" pad="6"/>
<contactref element="JP3" pad="P10"/>
</signal>
<signal name="LC$3">
<contactref element="JP1" pad="8"/>
<contactref element="JP3" pad="P22"/>
</signal>
<signal name="LC$4">
<contactref element="JP1" pad="10"/>
<contactref element="JP3" pad="P27"/>
</signal>
<signal name="LC$5">
<contactref element="JP1" pad="12"/>
<contactref element="JP3" pad="P17"/>
</signal>
<signal name="LC$6">
<contactref element="JP1" pad="14"/>
<contactref element="JP3" pad="P4"/>
</signal>
<signal name="LC$7">
<contactref element="JP1" pad="16"/>
<contactref element="JP3" pad="P18"/>
</signal>
<signal name="RC$1">
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="JP3" pad="P6"/>
</signal>
<signal name="RC$2">
<contactref element="JP2" pad="3"/>
<contactref element="JP3" pad="P13"/>
</signal>
<signal name="RC$3">
<contactref element="JP2" pad="5"/>
<contactref element="JP3" pad="P19"/>
</signal>
<signal name="RC$4">
<contactref element="JP2" pad="9"/>
<contactref element="JP3" pad="P26"/>
</signal>
<signal name="RC$5">
<contactref element="JP2" pad="11"/>
<contactref element="JP3" pad="P21"/>
</signal>
<signal name="RC$6">
<contactref element="JP2" pad="13"/>
<contactref element="JP3" pad="P20"/>
</signal>
<signal name="RC$7">
<contactref element="JP2" pad="15"/>
<contactref element="JP3" pad="P16"/>
</signal>
<signal name="RC$8">
<contactref element="JP2" pad="16"/>
<contactref element="JP3" pad="P12"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="JP3" pad="5V_1"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="JP3" pad="P11"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="JP3" pad="GND_2"/>
<contactref element="U$1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="JP3" pad="P14"/>
<contactref element="U$2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="JP3" pad="P15"/>
<contactref element="U$2" pad="3"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
